型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　　　　 合成樹脂絶縁電線

Classification by product type (Plastic insulated）　　　　　　 Plastic insulated cables

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  導体の主材料 Conductor materials | １ |  銅のもの Copper |
| ２ |  その他のもの Others |
| Ｂ |  導体の太さ（平形導体合成樹脂絶縁電線以外の場合に限る。）Conductor thickness (except flexible sheet-type plastic insulated conductors) | １ |  より線のものにあっては断面積が8.0mm2以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mm以下のもの Stranded conductors with cross section area of 8.0㎟ or less, or solid conductors with diameter of 3.2㎜ or less |
| ２ |  より線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mmを超えるもの Stranded conductors with cross section area exceeding 8.0㎟ and less than 32㎟, or solid conductors with diameter exceeding 3.2㎜ |
| ３ |  より線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの Stranded conductors with cross section area exceeding 32㎟ |
| Ｃ |  絶縁体の主材料 Insulation materials | １ |  ビニル混合物のもの Polyvinyl chloride |
| ２ |  耐熱性ビニル混合物のもの Heat resistant polyvinyl chloride |
| ３ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）Polyethylene (excluding flame resistant polyethylene, cross linked polyethylene and flame resistant cross linked polyethylene) |
| ４ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）Flame resistant polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene) |
| ５ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）Cross linked polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene) |
| ６ |  耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの Flame resistant cross linked polyethylene |
| ７ | ポリエステル混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）Polyester (limited to those flat conductor plastic insulated cables) |

 備考：該当する要素記号及び区分番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　　GS01 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
|  |  絶縁体の主材料 Insulation materials | ８ |  ポリプロピレン混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）Polypropylene (limited to those flat conductor plastic insulated cables) |
| ９ |  ポリカーボネート混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。）Polycarbonate (limited to those flat conductor plastic insulated cables) |
| １０ |  ふっ素樹脂混合物のもの（耐熱性ふっ素樹脂混合物のものを除く。）Fluorinated resin (excluding heat resistant fluorinated resin) |
| １１ |  耐熱性ふっ素樹脂混合物のもの Heat resistant fluorinated resin |
| １２ |  その他のもの Others |
| Ｄ |  線心の構成 Core structure | １ |  より合せ形のもの Twisted cable conductors |
| ２ |  巻き付け形のもの Wound conductors |
| ３ |  平形のもの Flat conductors |
| ４ |  その他のもの Others |
| Ｅ |  主たる用途 Main applications | １ |  一般固定配線用のもの For fixed wiring |
| ２ |  屋外配電用のもの Outdoor use |
| ３ |  引込配線用のもの Drop service |
| ４ |  その他のもの Others |

 備考：該当する要素記号及び区分番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　　GS01 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.