型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類） 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

Classification by product type (Plastic insulated） Flame resistant polyolefin sheathed flexible cables

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 導体の断面積  Cross sectional area of conductor | １ | 8.0mm2以下のもの  8.0㎟ or less |
| ２ | 8.0mm2を超え32mm2以下のもの  Exceeding 8.0㎟ and less than or equal to 32㎟ |
| ３ | 32mm2を超えるもの  Exceeding 32㎟ |
| Ｂ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | ポリオレフィン混合物のもの  Polyolefin |
| ２ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant polyolefin |
| ３ | 架橋ポリオレフィン混合物のもの  Cross linked polyolefin |
| ４ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant cross linked polyolefin |
| ５ | その他のもの  Others |
| Ｃ | 外装の主材料  Sheath materials | １ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant polyolefin |
| ２ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant cross linked polyolefin |
| Ｄ | 線心  Core | １ | 単心のもの  Single core |
| ２ | ２心以上のもの  Two or more cores |
| Ｅ | 線心の構成  Core structure | １ | 丸形のもの  Round |
| ２ | 平形のもの  Flat |
| ３ | その他のもの  Others |
| Ｆ | 耐震性  Vibration resistance | １ | あるもの  Vibration resistant |
| ２ | ないもの  Not vibration resistant |
| Ｇ | 金属製の導体補強線  Metal messenger wires | １ | あるもの  With metal messenger wires |
| ２ | ないもの  Without metal messenger wires |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 GS15 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.