型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類） 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

Classification by product type (Plastic insulated） Flame resistant polyolefin sheathed flexible cables

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  導体の断面積Cross sectional area of conductor | １ |  8.0mm2以下のもの 8.0㎟ or less |
| ２ |  8.0mm2を超え32mm2以下のもの Exceeding 8.0㎟ and less than or equal to 32㎟ |
| ３ | 32mm2を超えるものExceeding 32㎟ |
| Ｂ | 絶縁体の主材料Insulation materials | １ | ポリオレフィン混合物のものPolyolefin |
| ２ |  耐燃性ポリオレフィン混合物のもの Flame resistant polyolefin |
| ３ |  架橋ポリオレフィン混合物のもの Cross linked polyolefin |
| ４ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のものFlame resistant cross linked polyolefin |
| ５ |  その他のもの Others |
| Ｃ |  外装の主材料 Sheath materials | １ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のものFlame resistant polyolefin |
| ２ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のものFlame resistant cross linked polyolefin |
| Ｄ |  線心 Core | １ |  単心のもの Single core |
| ２ |  ２心以上のもの Two or more cores |
| Ｅ |  線心の構成 Core structure | １ |  丸形のもの Round |
| ２ |  平形のもの Flat |
| ３ |  その他のもの Others |
|  Ｆ |  耐震性 Vibration resistance | １ |  あるもの Vibration resistant |
| ２ |  ないもの Not vibration resistant |
|  Ｇ |  金属製の導体補強線 Metal messenger wires | １ |  あるもの With metal messenger wires |
| ２ |  ないもの Without metal messenger wires |

 備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 GS15 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.