型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　　 ビニルキャブタイヤケーブル

Classification by product type(Rubber Insulated) 　　 PVC sheathed flexible cables

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 導体の断面積  Cross sectional area of conductor | １ | 8.0mm2以下のもの  8.0㎟ or less |
| ２ | 8.0mm2を超え32mm2以下のもの  Exceeding 8.0㎟ and less than or equal to 32㎟ |
| ３ | 32mm2を超えるもの  Exceeding 32㎟ |
| Ｂ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | 天然ゴム混合物のもの  Natural rubber |
| ２ | ブチルゴム混合物のもの  Butyl rubber |
| ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの  Ethylene propylene rubber |
| ４ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）  Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ５ | その他のもの  Others |
| Ｃ | 外装の主材料（ビニルキャ  ブタイヤケーブルの場合に  限る。）  Sheath material (limited to polyvinyl chloride sheathed flexible cables) | １ | ビニル混合物のもの  Polyvinyl chloride |
| ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの  Heat-resistant polyvinyl chloride |
| Ｄ | 線心  Core | １ | 単心のもの  Single core |
| ２ | ２心以上のもの  Two or more cores |
| Ｅ | 線心の構成  Core structure | １ | 丸形のもの  Round |
| ２ | 平形のもの  Flat |
| ３ | その他のもの  Others |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 ＧＭ10 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ｆ | 種別（ゴムキャブタヤケー  ブルの場合に限る。）  Class (limited to rubber sheathed flexible cables) | １ | １種キャブタイヤケーブルのもの  Class 1 sheathed flexible cables |
| ２ | ２種キャブタイヤケーブルのもの  Class 2 sheathed flexible cables |
| ３ | ３種キャブタイヤケーブルのもの  Class 3 sheathed flexible cables |
| ４ | ４種キャブタイヤケーブルのもの  Class 4 sheathed flexible cables |
| ５ | ２種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの  Class 2 chloroprene rubber sheathed flexible cables |
| ６ | ３種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの  Class 3 chloroprene rubber sheathed flexible cables |
| ７ | ４種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの  Class 4 chloroprene rubber sheathed flexible cables |
| ８ | ２種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤ  ケーブルのもの  Class 2 chlorosulfonated polyethylene rubber sheathed flexible cables |
| ９ | ３種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤ  ケーブルのもの  Class 3 chlorosulfonated polyethylene rubber sheathed flexible cables |
| １０ | ４種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤ  ケーブルのもの  Class 4 chlorosulfonated polyethylene rubber sheathed flexible cables |
| １１ | ２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの  Class 2 ethylene rubber sheathed flexible cables |
| １２ | ３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの  Class 3 ethylene rubber sheathed flexible cables |
| １３ | けい素ゴムキャブタイヤケーブルのもの  Silicon rubber sheathed flexible cables |
| １４ | その他のもの  Others |
| Ｇ | 耐震性  Vibration resistance | １ | あるもの  Vibration resistant |
| ２ | ないもの  Not vibration resistant |
| Ｈ | 金属製の導体補強線  Metal messenger wires | １ | あるもの  With metal messenger wires |
| ２ | ないもの  Without metal messenger wires |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 ＧＭ10 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.