型式の区分（ゴム系絶縁電線類） 　　 ゴム絶縁電線

Classification by product type(Rubber Insulated) 　　 Rubber insulated cables

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 導体の主材料  Conductor materials | １ | 銅のもの  Copper |
| ２ | その他のもの  Others |
| Ｂ | 導体の太さ  Conductor thickness | １ | より線のものにあっては断面積が8.0mm2 以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mm以下のもの  Stranded conductors with cross section area of 8.0㎟ or less, or solid conductors with diameter of 3.2㎜ or less |
| ２ | より線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mmを超えるもの  Stranded conductors with cross section area exceeding 8.0㎟ and less than 32㎟, or solid conductors with diameter exceeding 3.2㎜ |
| ３ | より線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの  Stranded conductors with cross section area exceeding 32㎟ |
| Ｃ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | 天然ゴム混合物のもの  Natural rubber |
| ２ | ブチルゴム混合物のもの  Butyl rubber |
| ３ | クロロプレンゴム混合物のもの  Chloroprene rubber |
| ４ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの  Ethylene propylene rubber |
| ５ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの  Chlorosulfonated polyethylene rubber |
| ６ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。）Silicon rubber (excluding those mechanically strengthened) |
| ７ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ８ | その他のもの  Others |
| Ｄ | 線心  Core | １ | 単心のもの  Single core |
| ２ | ２心以上のもの  Two or more cores |
| Ｅ | 主たる用途  Main applications | １ | 一般固定配線用のもの  For fixed wiring |
| ２ | その他のもの  Others |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　GM01 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.