型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　　　　　　　　　 ケーブル

Classification by product type(Rubber Insulated) 　　 　　　　　　　　　Cables

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  導体の主材料Conductor materials | １ | 銅のものCopper |
| ２ | その他のものOthers |
| Ｂ |  導体の太さConductor thickness | １ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mm以下のものStranded conductors and shaped solid conductors with cross section area of 8.0㎟ or less, or solid conductors (excluding shaped solid conductors) with diameter of 3.2㎜ or less |
| ２ | より線のもの及び成形単線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のもの（成形単線のものを除く。）にあっては直径が3.2mmを超えるものStranded conductors and shaped solid conductors with cross section area exceeding 8.0㎟ and less than 32㎟, or solid conductors (excluding shaped solid conductors) with diameter exceeding 3.2㎜ |
| ３ | より線のもの及び成形単線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるものStranded conductors and shaped solid conductors with cross section area exceeding 32㎟ |
| Ｃ |  絶縁体の主材料Insulation materials | １ | 天然ゴム混合物のものNatural rubber |
| ２ | ブチルゴム混合物のものButyl rubber |
| ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のものEthylene propylene rubber |
| ４ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。）Silicon rubber (excluding those mechanically strengthened) |
| ５ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ６ | その他のものOthers |

 備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　 　　　GM02 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ｄ |  外装の主材料Sheath material | １ | クロロプレンゴム混合物のものChloroprene rubber |
| ２ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のものChlorosulfonated polyethylene rubber |
| ３ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ４ | ビニル混合物のものPolyvinyl chloride |
| ５ | 耐熱性ビニル混合物のものHeat resistant polyvinyl chloride |
| ６ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）Polyethylene (excluding flame resistant polyethylene, cross linked polyethylene and flame resistant cross linked polyethylene) |
| ７ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）Flame resistant polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene) |
| ８ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） Cross linked polyethylene (excluding flame resistant cross linked polyethylene) |
| ９ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものFlame resistant cross linked polyethylene |
| １０ | その他のものOthers |
| Ｅ |  線心Core | １ | 単心のものSingle core |
| ２ | ２心以上のものTwo or more cores |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　 　　　GM02 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.