型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　 　 　 丸打ちゴムコード

Classification by product type(Rubber Insulated) 　　 Round braided rubber cords

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 定格電圧（絶縁体にけい素ゴム  混合物を使用するものの場合に限る。）  Rated voltage (limited silicon rubber insulation) | １ | 150V 以下のもの  150V or less |
| ２ | 150V を超えるもの  Exceeding 150V |
| Ｂ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | 天然ゴム混合物のもの  Natural rubber |
| ２ | クロロプレンゴム混合物のもの  Chloroprene rubber |
| ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの  Ethylene propylene rubber |
| ４ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの  Chlorosulfonated polyethylene rubber |
| ５ | けい素ゴム混合物のもの  Silicon rubber |
| ６ | その他のもの  Others |
| Ｃ | 外部編組  Outer braid | １ | あるもの  With outer braid |
| ２ | ないもの  Without outer braid |
| Ｄ | 導体の種類  Conductor type | １ | Ａ種のもの  Type A |
| ２ | その他のもの  Others |
| Ｅ | 線心の構造（単心ゴムコードの  場合を除く。）  Core structure (Except single core rubber cords) | １ | 同一のもの  Same |
| ２ | 異なるもの  Different |
| Ｆ | 石綿繊維  Asbestos fiber | １ | あるもの  With asbestos fiber |
| ２ | ないもの  Without asbestos fiber |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　 GM06 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.