型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　 単心ポリオレフィンコード

 Classification by product type (Plastic insulated） 　　　 Single-core polyolefin cords

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  絶縁体の主材料 Insulation materials | １ |  耐燃性ポリオレフィン混合物のもの Flame resistant polyolefin |
| ２ |  耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの Flame resistant cross linked polyolefin |
| ３ |  その他のもの Others |
| Ｂ |  導体の種類 Conductor type | １ |  Ａ種のもの Type A |
| ２ |  その他のもの Others |
| Ｃ |  線心の構造（単心ポリオレフィンコードの場合を除く。）Core structure (except single-core polyolefin cords) | １ |  同一のもの Same |
| ２ |  異なるもの Different |

 備考：該当する要素記号及び区分番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　　GS10 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.