型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　　　　　　 　金糸コード

Classification by product type (Plastic insulated） 　　 Tinsel cords

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  絶縁体の主材料 Insulation materials | １ |  ビニル混合物のもの Polyvinyl chloride |
| ２ |  耐熱性ビニル混合物のもの Heat resistant polyvinyl chloride |
| ３ |  ポリオレフィン混合物のもの Polyolefin |
| ４ |  耐燃性ポリオレフィン混合物のもの Flame resistant polyolefin |
| ５ |  架橋ポリオレフィン混合物のもの Cross linked polyolefin |
| ６ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のものFlame resistant cross linked polyolefin |
| ７ |  その他のもの Others |
| Ｂ |  外装 Sheath | １ |  あるもの With sheath |
| ２ |  ないもの Without sheath |
| Ｃ |  外装の主材料 Sheath materials | １ |  ビニル混合物のもの Polyvinyl chloride |
| ２ |  耐熱性ビニル混合物のもの Heat resistant polyvinyl chloride |
| ３ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のものFlame resistant polyolefin |
| ４ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のものFlame resistant cross linked polyolefin |
| ５ |  その他のもの Others |
| D |  導体の種類 Conductor type | １ |  Ａ種のもの Type A |
| ２ |  その他のもの Others |

 備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 　　　　　　　　　　　GS13 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.