型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　　　　　　 　金糸コード

Classification by product type (Plastic insulated） 　　 Tinsel cords

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | ビニル混合物のもの  Polyvinyl chloride |
| ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの  Heat resistant polyvinyl chloride |
| ３ | ポリオレフィン混合物のもの  Polyolefin |
| ４ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant polyolefin |
| ５ | 架橋ポリオレフィン混合物のもの  Cross linked polyolefin |
| ６ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant cross linked polyolefin |
| ７ | その他のもの  Others |
| Ｂ | 外装  Sheath | １ | あるもの  With sheath |
| ２ | ないもの  Without sheath |
| Ｃ | 外装の主材料  Sheath materials | １ | ビニル混合物のもの  Polyvinyl chloride |
| ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの  Heat resistant polyvinyl chloride |
| ３ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant polyolefin |
| ４ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの  Flame resistant cross linked polyolefin |
| ５ | その他のもの  Others |
| D | 導体の種類  Conductor type | １ | Ａ種のもの  Type A |
| ２ | その他のもの  Others |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 　　　　　　　　　　　GS13 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.