型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　 　 　 袋打ちゴムコード

Classification by product type(Rubber Insulated) 　　 Textile braided rubber cords

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  定格電圧（絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものの場合に限る。）Rated voltage (limited silicon rubber insulation) | １ | 150V 以下のもの150V or less |
| ２ | 150V を超えるものExceeding 150V |
| Ｂ |  絶縁体の主材料 Insulation materials | １ |  天然ゴム混合物のもの Natural rubber |
| ２ |  クロロプレンゴム混合物のもの Chloroprene rubber |
| ３ |  エチレンプロピレンゴム混合物のもの Ethylene propylene rubber |
| ４ |  クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの Chlorosulfonated polyethylene rubber |
| ５ |  けい素ゴム混合物のもの Silicon rubber |
| ６ |  その他のもの Others |
| Ｃ |  外部編組 Outer braid | １ |  あるもの With outer braid |
| ２ |  ないもの Without outer braid |
| Ｄ |  導体の種類 Conductor type | １ |  Ａ種のもの Type A |
| ２ |  その他のもの Others |
| Ｅ |  線心の構造（単心ゴムコードの場合を除く。）Core structure (Except single core rubber cords) | １ |  同一のもの Same |
| ２ |  異なるもの Different |
| Ｆ |  石綿繊維 Asbestos fiber | １ |  あるもの With asbestos fiber |
| ２ |  ないもの Without asbestos fiber |

 備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　 GM05 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.