型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　　　　 ゴムキャブタイヤケーブル

Classification by product type(Rubber Insulated) 　 Rubber sheathed flexible cables

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ａ |  導体の断面積Cross sectional area of conductor | １ |  8.0mm2以下のもの 8.0㎟ or less |
| ２ |  8.0mm2を超え32mm2以下のもの Exceeding 8.0㎟ and less than or equal to 32㎟ |
| ３ |  32mm2を超えるもの Exceeding 32㎟ |
| Ｂ |  絶縁体の主材料 Insulation materials | １ |  天然ゴム混合物のもの Natural rubber |
| ２ |  ブチルゴム混合物のもの Butyl rubber |
| ３ |  エチレンプロピレンゴム混合物のもの Ethylene propylene rubber |
| ４ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。）Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened) |
| ５ |  その他のもの Others |
| Ｃ |  外装の主材料（ビニルキャブタイヤケーブルの場合に限る。）Sheath material (limited to polyvinyl chloride sheathed flexible cables) | １ |  ビニル混合物のもの Polyvinyl chloride |
| ２ |  耐熱性ビニル混合物のもの Heat-resistant polyvinyl chloride |
| Ｄ |  線心 Core | １ |  単心のもの Single core |
| ２ |  ２心以上のもの Two or more cores |
| Ｅ |  線心の構成 Core structure | １ |  丸形のもの Round |
| ２ |  平形のもの Flat |
| ３ |  その他のもの Others |

 備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 ＧＭ09 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

|  |  |
| --- | --- |
| 要　　　　素Factor | 区　　　　　　分Classification |
| Ｆ |  種別（ゴムキャブタヤケーブルの場合に限る。）Class (limited to rubber sheathed flexible cables) | １ |  １種キャブタイヤケーブルのもの Class 1 sheathed flexible cables |
| ２ |  ２種キャブタイヤケーブルのもの Class 2 sheathed flexible cables |
| ３ |  ３種キャブタイヤケーブルのもの Class 3 sheathed flexible cables |
| ４ |  ４種キャブタイヤケーブルのもの Class 4 sheathed flexible cables |
| ５ |  ２種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの Class 2 chloroprene rubber sheathed flexible cables |
| ６ |  ３種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの Class 3 chloroprene rubber sheathed flexible cables |
| ７ |  ４種クロロプレンキャブタイヤケーブルのもの Class 4 chloroprene rubber sheathed flexible cables |
| ８ | ２種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのものClass 2 chlorosulfonated polyethylene rubber sheathed flexible cables |
| ９ | ３種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのものClass 3 chlorosulfonated polyethylene rubber sheathed flexible cables |
| １０ | ４種クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブルのものClass 4 chlorosulfonated polyethylene rubber sheathed flexible cables |
| １１ |  ２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのもの Class 2 ethylene rubber sheathed flexible cables |
| １２ | ３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルのものClass 3 ethylene rubber sheathed flexible cables |
| １３ |  けい素ゴムキャブタイヤケーブルのもの Silicon rubber sheathed flexible cables |
| １４ |  その他のもの Others |
| Ｇ |  耐震性 Vibration resistance | １ |  あるもの Vibration resistant |
| ２ |  ないもの Not vibration resistant |
| Ｈ |  金属製の導体補強線 Metal messenger wires | １ |  あるもの With metal messenger wires |
| ２ |  ないもの Without metal messenger wires |

 備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。 ＧＭ09 改2

 Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.