型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　 　より合わせビニルコード

Classification by product type (Plastic insulated） 　　　 Twisted PVC insulated cords

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要　　　　素  Factor | | 区　　　　　　分  Classification | |
| Ａ | 絶縁体の主材料  Insulation materials | １ | 耐熱性ビニル混合物のもの  Heat resistant polyvinyl chloride |
| ２ | その他のもの  Others |
| Ｂ | 導体の種類  Conductor type | １ | Ａ種のもの  Type A |
| ２ | その他のもの  Others |
| Ｃ | 線心の構造（単心ビニルコードの場合を除く。）  Core structure (except single-core PVC cords) | １ | 同一のもの  Same |
| ２ | 異なるもの  Different |

備考：該当する要素記号及び区分番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　 　GS04 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.